|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网区: |  | | | | | 所在图幅 | |  | | | 点号: |  |
| 点名 |  | | 级别 |  | 概略位置 | | |  | | | |  |
| 所在地 |  | | | | 最近住所及距离 | | |  | | | |  |
| 地类 |  | | 土质 |  | 冻土深度 | | |  | 解冻深度 | |  |  |
| 最近电信设施 | | |  | | 供电情况 | | |  | | | |  |
| 最近水源及距离 | | |  | | 石子来源 | | |  | 沙子来源 | |  |  |
| 本点交通情况（至本点通路与最近车站、码头名称及距离） | |  | | | | | 交  通  路  线  图 |  | | | |  |
| 选 点 情 况 | | | | | | | 点 位 略 图 | | | | |  |
| 单位 |  | | | | | |  | | | | |  |
| 选点员 |  | | 日期 |  | | |  |
| 是否需联测坐标与高程 | | |  | | | |  |
| 联测等级与方法 | | |  | | | |  |
| 起始水准点及距离 | | |  | | | |  |
| 地质概要、构造背景 | | | | | | | 地形地质构造略图 | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | | |  |
| 埋 石 情 况 | | | | | | | 标石断面图  单位：cm | | | 接收天线计划  位置 | |  |
| 单位 |  | | | | | |  | | |  | |  |
| 埋石员 |  | | 日期 |  | | |  |
| 利用旧点情况 | | |  | | | |  |
| 保管人 | | |  | | | |  |
| 保管人单位及职务 | | |  | | | |  |
| 保管人住址 | | |  | | | |  |
| 备注 |  | | | | | | | | | | |  |

**关于编程实现对GPS点点之记内容的填写与提取和通过拖拽文字实现对图片或文档进行重命名的需求文档**

**GPS点点之记（空白模板）**

**GPS点点之记**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网区: | 清新区GPS-D级控制网 | | | | | 所在图幅 | | G49E024019 | | | 点号: D001 |  |
| 点名 | 联合村 | | 级别 | D | 概略位置 | | | B=24°09′19" L=112°41′03" H=185.487m | | | |  |
| 所在地 | 石潭镇联合村旧小学 | | | | 最近住所及距离 | | | 石潭镇有住宿，约9千米 | | | |  |
| 地类 | 楼顶 | | 土质 | 混凝土 | 冻土深度 | | |  | 解冻深度 | |  |  |
| 最近电信设施 | | | 村委有电话 | | 供电情况 | | | 村委有交流电 | | | |  |
| 最近水源及距离 | | | 村委有自来水 | | 石子来源 | | | 自备 | 沙子来源 | | 自备 |  |
| 本点交通情况（至本点通路与最近车站、码头名称及距离） | | 由清连高速(石潭镇收费站)沿S114线往阳山方向行驶约7Km至蒲坑站转向西南方向行驶约5.1Km至联合村即可到达本点。本点设在联合村旧小学楼顶上。 | | | | | 交  通  路  线  图 |  | | | |  |
| 选 点 情 况 | | | | | | | 点 位 略 图 | | | | |  |
| 单位 | 广东省国土资源测绘院 | | | | | |  | | | | |  |
| 选点员 | 陈庆新 | | 日期 | 2017.5 | | |  |
| 是否需联测坐标与高程 | | |  | | | |  |
| 联测等级与方法 | | |  | | | |  |
| 起始水准点及距离 | | |  | | | |  |
| 地质概要、构造背景 | | | | | | | 地形地质构造略图 | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | | |  |
| 埋 石 情 况 | | | | | | | 标石断面图  单位：cm | | | 接收天线计划  位置 | |  |
| 单位 | 广东省国土资源测绘院 | | | | | | 图片1 | | | 天线安置在三脚架上面 | |  |
| 埋石员 | 陈庆新 | | 日期 | 2017.5 | | |  |
| 利用旧点情况 | | |  | | | |  |
| 保管人 | | |  | | | |  |
| 保管人单位及职务 | | |  | | | |  |
| 保管人住址 | | |  | | | |  |
| 备注 |  | | | | | | | | | | |  |

1. 根据GPS点点之记空白模板所需填写的内容编程实现：通过读取txt文档中相匹配的文字实现其相应内容的填写。
2. 提取GPS点点之记的内容到txt中，效果如下：

点号：点名： 概略位置：

D001 联合村 B=24°09′19" L=112°41′03" H=185.487m

D002 大湾镇政府 B=24°19′29" L=112°46′03" H=95.45m

……

1. 建立模板根据需求输入相应文字通过对文字拖拽的方式实现对图片或是文档的重命名。

于2018年12月1日前需要